Równia bilansu w pomieszczeniach

1. 0 = Ws + Qaca - Qac1 + E12(c2 - c1)
2. 0 = Qbcb - (Qa - Qb)c2 + E12(c1 - c2) + E23() + Qac1
3. 0 = E23(c2 – c3) + E35(c5 – c3) +E34(c4 – c3) + (Qa + Qb)c2 – (Qc + Qd)c3
4. 0 = E34(c3 – c4) – Qcc4 + Qcc3
5. 0 = Wg + E35(c3 – c5) – Qdc5 + Qdc3